	
	
	




47    	                BINNENINRICHTING
    
47.60-a             	Gebouwaankleding en Decoratie  
  	           	0.  Rockfon Canva® Wall panel
Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.  
Type: Rockfon Canva® Wall panel
Materiaal: 35 mm steenwol wandpaneel in aluminium frame met textiel op polyersterbasis
Frame: 50 mm gepoedercoat mat aluminium frame, 75% gerecycled aluminium
- Kleur Frame: 
Wit
Zwart
Stone
Gravel
Concrete
Earth
Eucalyptus
Storm
Mustard
Coral
Textiel: bedrukt (structuurweefpatroon), afneembaar en vervangbaar stretch textiel op polyesterbasis, 100% gerecycled polyester
- Kleur textiel: standaard 34 Rockfon Colours of Wellbeing kleuren. Grafische print op maat mogelijk
Afmetingen B x H x D (mm): 1200 x 2400 x 50
Brandreactie (EN 13501-1): B-s1,d0
Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(aw-waarde): 0,95
Reinigbaarheid: 
- Frame: stofzuiger, vochtige doek & lagedrukschuimreiniging
- Textiel: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in wasmachine tot 40° graden.
Bevestiging: middels 2 meegeleverde muurbeugels

	
	
	



